**Komendy CLIENT ----> RPI**

|  |  |
| --- | --- |
| Komenda | Odpowiedź |
| BlindsUP   * none | MotorStatusResponse   * START v STOP - enum(uint8\_t)   BlindsStatusResponse   * UP or DOWN - enum(uint8\_t) * Current Mode - enum (uint8\_t)   MotorStatusResponse   * START v STOP - enum(uint8\_t) |
| BlindsDOWN   * None | MotorStatusResponse   * START v STOP - enum(uint8\_t)   BlindsStatusResponse   * UP or DOWN - enum(uint8\_t) * Current Mode - enum (uint8\_t)   MotorStatusResponse   * START v STOP - enum(uint8\_t) |
| BlindsUPonTIME   * Date and time | BlindsStatusResponse   * UP or DOWN - enum(uint8\_t) * Current Mode - enum (uint8\_t) |
| BlindsDOWNonTIME   * Date and time | BlindsStatusResponse   * UP or DOWN - enum(uint8\_t) * Current Mode - enum (uint8\_t) |
| CheckBlindsStatus   * None | BlindsStatusResponse   * UP or DOWN - enum(uint8\_t) * Current Mode - enum (uint8\_t) |
| AutomaticBlinds   * None | BlindsStatusResponse   * UP or DOWN - enum(uint8\_t) * Current Mode - enum (uint8\_t) |
| TemperatureDemand   * None | DataResponse   * Uint8\_t |
| UserOutOfHome   * None | AckResponse   * Change Mode |
| Snapshot   * None | ????? |

ErrorResponse:

* Engine failure
* Conncection timeout